**2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程**

修缮类：(所有工程量均暂定1米计入）

1. Pvc-U 给水管DN25修缮：DN25 Pvc-U 给水管1米、DN25直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
2. Pvc-U 给水管DN32修缮：DN32 Pvc-U 给水管1米、DN32直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
3. Pvc-U 给水管DN50修缮：DN50 Pvc-U 给水管1米、DN50直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
4. Pvc-U 给水管DN63修缮：DN63 Pvc-U 给水管1米、DN63直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
5. Pvc-U 给水管DN75修缮：DN75 Pvc-U 给水管1米、DN75直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
6. Pvc-U 给水管DN110修缮：DN110 Pvc-U 给水管1米、DN110直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
7. PE管DN25修缮：DN25 PE管1米、DN25 PE直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
8. PE管DN32修缮：DN32 PE管1米、DN32 PE直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
9. PE管DN50修缮：DN50 PE管1米、DN50 PE直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
10. PE管DN63修缮：DN63 PE管1米、DN63 PE直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
11. PE管DN75修缮：DN75 PE管1米、DN75 PE直通2个、人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
12. 闸阀DN25
13. 闸阀DN32
14. 闸阀DN50
15. 闸阀DN63
16. 闸阀DN75
17. 闸阀DN100
18. 埋地式快速取水器DN25快速取水器（埋地式快速取水器DN25（含DN25取水器，DN25阀门，内丝接头，DN25塑料管60cm）

新增类：(所有工程量均暂定1米计入）

1. Pvc-U 给水管DN25 新增：Pvc-U 给水管DN25管1米，人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
2. Pvc-U 给水管DN32 新增：Pvc-U 给水管DN32管1米，人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
3. Pvc-U 给水管DN50 新增：Pvc-U 给水管DN50管1米，人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
4. Pvc-U 给水管DN63 新增：Pvc-U 给水管DN63管1米，人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
5. Pvc-U 给水管DN75 新增：Pvc-U 给水管DN75管1米，人工开挖及回填：0.4\*0.4\*1。
6. DN32水表
7. DN50水表
8. DN80水表
9. 闸阀DN32
10. 闸阀DN50
11. 闸阀DN63
12. 闸阀DN75
13. 闸阀DN100
14. 埋地式快速取水器DN25快速取水器（埋地式快速取水器DN25（含DN25取水器，DN25阀门，内丝接头，DN25塑料管60cm）
15. （喷头1）地埋式升降旋转喷头、含喷头体及喷嘴、总高度：≥19CM、弹出高度：≥10CM、暴露直径：≥4.5CM、SJ-通用型千秋架、射程：4.9-14.0米、角度可调范围：50°-360°、配套喷嘴：正常仰角喷嘴6个、低仰角4个。
16. （喷头2）地埋式喷头散射升降旋转射线喷头、含喷头体及喷嘴、总高度：≥18CM、弹出高度：≥10CM、暴露直径：≥3CM、SJ-通用型千秋架、射程：6.7-9米、喷洒角度可调从0°-360°